**Технічні характеристики**

**Виставкового Центру «АККО Інтернешнл»**

|  |
| --- |
| **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЦ** |
| *Виставковий павільйон* | 1 |
| *Конференц-зали* | 2 |
| *Ресторан* | 3 зали |
| *Паркінг* | 60-300 місць  |
| **Вантажні ворота**, кількість | 3 |
| *Основні вантажні ворота* ***№1 (В х Ш)*** | 3,80 х 3,20 м |
| *Вантажні ворота* ***№2 (В х Ш)*** | 2,40 х 2,90 м |
| *Вантажні ворота* ***№3 (В х Ш)*** | 2,30 х 3,30 м  |
| *Підведення електроенергії, води, каналізації, телефонного зв’язку та Інтернет*  | підключення у будь-якій точці виставкової зали |
| *Електричне навантаження обладнання експонентів у літній період*  | до 300 кВт |
| *Електричне навантаження обладнання експонентів у зимовий період*  | до 130кВт  |
| *Система вентиляції* | централізована |
| *Система опалення* | централізоване та електричними обігрівачами |
| *Гардероб* | індивідуальна забудова за замовленням |
| *Туалети* | жіночі - 9 кабін, чоловічі - 6 кабін |
| **ВИСТАВКОВИЙ ЗАЛ** |
| *Експозиційна площа залу* (брутто) | 2600 кв.м |
| *Місткість* | Банкет:до 1300 осіб | Фуршет:до 2000 осіб | Конференція:до 3000 осіб |
| *Структурована кабельна система (СКС)*  | встановлена  |
| *WI FI* | 500 підключень одночасно |
| *Кількість колон*  | 17 |
| *Розмір колони (див схему)* | 0,40 х 0,80 х 5,85 м |
| *Товщина колон (див схему)* | 0,40 х 0,80 м |
| **ЗОНА 1А** |
| *Розмір* | 12,5м х 19м |
| *Висота стелі* | 2,5 м |
| *Підлога* | граніт |
| *Навантаження на підлогу з граніту* | 1 000 кг / кв.м |
| **ЗОНА 1В**  |
| *Розмір* | 11,5м х 25,5м |
| *Висота стелі* | 6 м |
| *Підлога* | мармур |
| *Навантаження на підлогу з мармуру* | 1 000 кг / кв.м |
| **ЗОНА 1С** |
| *Розмір*  | 29м х 17м |
| *Висота стелі* | від 6,5 м до 6,8 м |
| *Підлога* | граніт |
| *Навантаження на підлогу з граніту* | 1 000 кг / кв.м |
| **ЗОНА 2** |
| *Розмір*  | 31м х 40м |
| *Висота стелі* | 6 м |
| *Розмір ферм*  | довжина 28 м;відстань між фермами 2,2 м |
| *Підлога* | бетон |
| *Навантаження на підлогу з бетону* | 3 000 кг / кв.м  |
|  |  |
|  |  |
| *Навантаження на ферму стелі*  | Навантаження на ферму стелі дозволяється не більше 100 кг на точку підвісу з кроком вздовж ферми не менше, ніж 4 метри, при умові погодження з технічною службою ТОВ «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» самої конструкції такого підвісу та кількості точок.  Можливість (їх умови, характеристики) використання  компанією Організатором/Забудовником  підвісів **попередньо погоджується** із технічною службою ТОВ «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» та **безпосередньозатверджується** **або не затверджується** представником ТОВ «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» з технічних питань **за 7 робочих днів** до проведення монтажу (заїзду).  За несприятливих погодних умов, зокрема, у зимовий період, який характеризується низькою температурою повітря, снігопадами, хуртовинами, сніговими відкладеннями, що викликатиме додаткове навантаження снігу на дах Приміщення, ТОВ «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» **має право заборонити** **Організатору/Забудовнику** використовувати такі підвіси або встановити обов’язкові умови їх обмеженого використання , а саме змінити вимогу щодо їх ваги, передбачити використання вертикальних ферм, як альтернатив підвісам тощо.  |
| **КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛИ** |
| *Кількість конференц-залів* | 2 («Синій», «Червоний») |
| ***«Синій зал»*** | 1-й поверх |
| *Загальна місткість* | 130 місць – партер без столів40 місць – із столами |
| ***«Червоний зал»***  | 2-й поверх |
| *Загальна місткість* | 100 місць - партер без столів40 місць – із столами |
| *Обладнання* | Згідно замовлення |
| **РЕСТОРАН** |
| Великий зал (з діючим каміном, кондиціонерами) | 80 осіб - банкетдо 300 осіб - фуршет |
| Бар | до 35 осіб за столами |
| VIP-зала (кондиціонер, балкон з видом на каштанову алею) | 40 осіб за столами;70 осіб - фуршет |