**Технічні характеристики**

**Виставкового Центру «АККО Інтернешнл»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЦ** | | | |
| *Виставковий павільйон* | 1 | | |
| *Конференц-зали* | 2 | | |
| *Ресторан* | 3 зали | | |
| *Паркінг* | 60-300 місць | | |
| **Вантажні ворота**, кількість | 3 | | |
| *Основні вантажні ворота* ***№1 (В х Ш)*** | 3,80 х 3,20 м | | |
| *Вантажні ворота* ***№2 (В х Ш)*** | 2,40 х 2,90 м | | |
| *Вантажні ворота* ***№3 (В х Ш)*** | 2,30 х 3,30 м | | |
| *Підведення електроенергії, води, каналізації, телефонного зв’язку та Інтернет* | підключення у будь-якій точці виставкової зали | | |
| *Електричне навантаження обладнання експонентів у літній період* | до 300 кВт | | |
| *Електричне навантаження обладнання експонентів у зимовий період* | до 130кВт | | |
| *Система вентиляції* | централізована | | |
| *Система опалення* | централізоване та електричними обігрівачами | | |
| *Гардероб* | індивідуальна забудова за замовленням | | |
| *Туалети* | жіночі - 9 кабін,  чоловічі - 6 кабін | | |
| **ВИСТАВКОВИЙ ЗАЛ** | | | |
| *Експозиційна площа залу* (брутто) | 2600 кв.м | | |
| *Місткість* | Банкет:  до 1300 осіб | Фуршет:  до 2000 осіб | Конференція:  до 3000 осіб |
| *Структурована кабельна система (СКС)* | встановлена | | |
| *WI FI* | 500 підключень одночасно | | |
| *Кількість колон* | 17 | | |
| *Розмір колони (див схему)* | 0,40 х 0,80 х 5,85 м | | |
| *Товщина колон (див схему)* | 0,40 х 0,80 м | | |
| **ЗОНА 1А** | | | |
| *Розмір* | 12,5м х 19м | | |
| *Висота стелі* | 2,5 м | | |
| *Підлога* | граніт | | |
| *Навантаження на підлогу з граніту* | 1 000 кг / кв.м | | |
| **ЗОНА 1В** | | | |
| *Розмір* | 11,5м х 25,5м | | |
| *Висота стелі* | 6 м | | |
| *Підлога* | мармур | | |
| *Навантаження на підлогу з мармуру* | 1 000 кг / кв.м | | |
| **ЗОНА 1С** | | | |
| *Розмір* | 29м х 17м | | |
| *Висота стелі* | від 6,5 м до 6,8 м | | |
| *Підлога* | граніт | | |
| *Навантаження на підлогу з граніту* | 1 000 кг / кв.м | | |
| **ЗОНА 2** | | | |
| *Розмір* | 31м х 40м | | |
| *Висота стелі* | 6 м | | |
| *Розмір ферм* | довжина 28 м;  відстань між фермами 2,2 м | | |
| *Підлога* | бетон | | |
| *Навантаження на підлогу з бетону* | 3 000 кг / кв.м | | |
|  |  | | |
|  |  | | |
| *Навантаження на ферму стелі* | Навантаження на ферму стелі дозволяється не більше 100 кг на точку підвісу з кроком вздовж ферми не менше, ніж 4 метри, при умові погодження з технічною службою ТОВ «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» самої конструкції такого підвісу та кількості точок.  Можливість (їх умови, характеристики) використання  компанією Організатором/Забудовником  підвісів **попередньо погоджується** із технічною службою ТОВ «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» та **безпосередньозатверджується** **або не затверджується** представником ТОВ «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» з технічних питань **за 7 робочих днів** до проведення монтажу (заїзду).  За несприятливих погодних умов, зокрема, у зимовий період, який характеризується низькою температурою повітря, снігопадами, хуртовинами, сніговими відкладеннями, що викликатиме додаткове навантаження снігу на дах Приміщення, ТОВ «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» **має право заборонити** **Організатору/Забудовнику** використовувати такі підвіси або встановити обов’язкові умови їх обмеженого використання , а саме змінити вимогу щодо їх ваги, передбачити використання вертикальних ферм, як альтернатив підвісам тощо. | | |
| **КОНФЕРЕНЦ - ЗАЛИ** | | | |
| *Кількість конференц-залів* | 2 («Синій», «Червоний») | | |
| ***«Синій зал»*** | 1-й поверх | | |
| *Загальна місткість* | 130 місць – партер без столів  40 місць – із столами | | |
| ***«Червоний зал»*** | 2-й поверх | | |
| *Загальна місткість* | 100 місць - партер без столів  40 місць – із столами | | |
| *Обладнання* | Згідно замовлення | | |
| **РЕСТОРАН** | | | |
| Великий зал (з діючим каміном, кондиціонерами) | 80 осіб - банкет  до 300 осіб - фуршет | | |
| Бар | до 35 осіб за столами | | |
| VIP-зала (кондиціонер, балкон з видом на каштанову алею) | 40 осіб за столами;  70 осіб - фуршет | | |